

**INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

**REDES MÓVEIS E SEM FIOS**

**Projeto**

Development of Internet of Things sensor monitoring based on IEEE 802.15.4, MICAz and Android

Grupo 9

75847 – José Dias

76090 – Diogo Ferreira

Prof. António Grilo

22 de Maio de 2016

**I. Motivação**

A *Internet of Things* consiste na interligação de vários sensores à rede de *Internet*. Os dados recebidos de sistemas de baixa potência são enviados e armazenados em servidores permanentemente ligados à rede *(Cloud*) que permitem a mobilidade no acesso por qualquer dispositivo portátil com capacidade de ligação, em particular, dos *smartphones*.

Pretende-se desenvolver um sistema de segurança composto por sensores de movimento que alerte o seu utilizador em caso deteção. No processo, serão aprofundados conhecimentos em redes de computadores, comunicação entre máquinas e funcionamento em rede, aperfeiçoamento e aprendizagem de novas linguagens de programação. Prevê-se um benefício pedagógico pela junção de temas aprendidos na área de Telecomunicações e Redes de Comunicação e em especial pela verificação do objetivo de cada camada do modelo OSI no funcionamento de um sistema de comunicação.

**II. Arquitetura**

O sistema a implementar consiste na ligação de um conjunto de sensores de movimento à rede de *Internet*. O sistema a implementar pode-se dividir em 3 etapas: aquisição, armazenamento e acesso.

Na aquisição, os dados serão recolhidos e enviados para o servidor via Internet. Será usado o sistema MICAz e MIB520. Este sistema consiste em várias placas com comunicação via rádio (norma IEEE 802.15.4) que correm o sistema operativo orientado a eventos *TinyOS*. Define-se uma para receber os dados e as restantes serão ligadas uma a cada sensor. Os dados recebidos pela estação de base são passados à placa MIB520 através de um conector de expansão de 51 pinos e para o computador via USB. O computador corre o sistema operativo Linux, versão *Ubuntu* ou *Mint*. As tramas são processadas de acordo com a sua origem através de um identificador do nó, e é colocado um carimbo temporal através do computador. Só serão transmitidos dados entre as placas quando à atividade num dos sensores.

Os dados são armazenados num servidor *Web*, implementado em PHP. Este comunicará com o computador do qual receberá a informação relativa aos sensores de movimento.

O acesso aos dados será implementado a partir de uma aplicação que vai ser instalada num *smartphone* ou *tablet* que corra o sistema operativo *Android*, onde será possível verificar o histórico dos alarmes anteriores ou ouvir com pouco atraso um som caso um dos sensores seja ativado nesse momento. Este som poderá ser modificado consoante a preferência do utilizador.




Figura 1 - Arquitetura high level do sistema e respetivo fluxograma.

**III. Objetivos iniciais**

* Familiarização com a linguagem de programação *nesC* orientada a eventos e com o sistema operativo *TinyOS* que corre nas placas MICAz e que fazem a ligação entre o sensor e a estação de base.
* Interpretação das tramas enviadas pela estação de base ao computador (via USB) e implementação de *software* para tratamento automático da informação.
* Implementação de um servidor Web, em PHP, com ligação ao computador associado à estação de base e acessível através de um *browser* e da aplicação, onde serão guardados todos os dados.
* Desenvolvimento da aplicação *Android* para consulta em tempo real dos alarmes.

**IV. Trabalho Desenvolvido**

**IV.I MICAz, MTS310, MIB520**

**IV.II Base Station**

**IV.III PHP Server**

O servidor PHP é implementado de maneira a receber pedidos e a lidar com vários clientes em simultâneo, sendo estes Utilizadores (*Android*) ou Estações de Base.

Quando se executa o servidor este cria uma interface de comunicação bidireccional entre processos à qual é dado o nome de Socket, depois realiza o Bind do endereço IP no qual se encontra e do porto desejado e o Listen de modo a receber os clientes. Estes clientes são aceites através do Accept, a cada cliente é realizada uma chamada de sistema (fork) que cria um novo processo e este novo processo é que realiza a manipulação do cliente que acabou de aceitar.

Para além de receber clientes, o servidor PHP realiza pedidos à base de dados consoante os pedidos dos clientes.

**IV.IV Database**

A construção da base de dados teve como principio uma possível extensão do programa realizado no Android sem que fosse necessária uma alteração na base de dados.

Esta é criada com 5 tabelas.

Na tabela Pessoa (*Person*) é possível guardar os dados de cada utilizador, como o seu E-mail (E-mail), nome (Name), password (Password).

Na tabela PAN é possível guardar o ID de cada PAN (idPan) e correspondente Serial Key (Serial\_key), guardar se esta está ativa (Enable) ou se tem a propagação(Propagation) ou sirene (Buzzer) ativos.

A partir das tabelas anteriores é derivada uma tabela de relação entre elas, que vai associar cada pessoa através do seu e-mail a uma certa PAN definida pelo seu ID, ainda nesta tabela é dada a indicação de Notificação (Notify). Esta indicação é necessária pois vários membros podem aceder à mesma PAN e ser necessário saber quais destes é que já foram notificados pelo seu alarme.

Na tabela Node guarda-se o valor do ID correspondente a cada nó (idNode), se este se encontra ativado (Activated). Devido a existir uma relação entre os nós e a sua PAN e a esta relação ser de muitos para um (Many-to-One) não é criada uma tabela nova mas sim acrescentado um parâmetro à tabela Node com a chave primária correspondente à tabela PAN de modo a identificar a que PAN este nó pertence.

Na tabela NodeReadings guarda-se um Timestamp. Pela mesma explicação apresentada para a tabela Node deve ser também acrescentado um parâmetro à tabela NodeReadings acerca do nó a que está associado (NodeidNode).




Figura Modelo E-R da base de dados

**IV.V Android**

No *Android* desenvolveu-se uma página inicial, sobre o qual se deve realizar o login (*Sign In)* ou realizar o registo (*Register*), este é apresentado na figura 3. Este é implementado de modo a só ser possível o acesso remoto aos dispositivos que pertenciam ao utilizador registado que os detém. Independentemente da opção escolhida (Sign In ou Register) deverá ser dado um endereço IP válido para o servidor, posteriormente caso seja comprado um servidor e se utilize um endereço IP constante esta opção deve ser retirada e deve ser definida como constante no código não acessível ao utilizador.




Figura - Página Inicial

Caso a opção escolhida seja de registo, a página é alterada, esta é visível na figura 4, e agora na página são apresentados quatro campos, onde se deve colocar o nome e o apelido e o e-mail nos campos dirigidos ao administrador, o ID da estação de base e a serial key, associada a este, no campo do dispositivo. O valor do ID da estação de base e a sua serial key são conhecidos pelo utilizador no ato da compra destes.




Figura - Página de Registo

Caso a opção seja de login, envia-se o login para o servidor. Se este for aceite pelo servidor é então amostrado ao utilizador a página da casa (Home), caso contrário a página mantém-se o mesmo(, ou seja, página inicial) e surge então um pop-up com a informação relativa ao campo que se encontra errado, caso o e-mail não se encontre na bases de dados surgirá EMAIL ADDRESS NOT FOUND, caso a password não seja a correta para o e-mail indicado surgirá PASSSWORD DOES NOT MATCH.

Na página da casa (*Home*) é possível ativar ou desativar as notificações que o servidor envia para o *Android* e aceder à página das configurações (*Settings*) ou à página dos registos (*Records*), esta página apresenta o visual apresentado na figura 5.




Figura - Página da Casa

Ao entrar nas configurações (*Settings*), são apresentados três botões de alternância (*toggle button*) e uma lista dos sensores de movimento, onde é possível ativar ou desativar todo o conjunto associado à PAN (*Enabled*), a sirene (Buzzer), a propagação da sirene entre os sensores, ou um sensor de movimento em específico ao carregar por cima do elemento da lista que se pretende ativar ou desativar.




Figura - Página das Configurações

Nos Registos (Records) é apresentado uma lista dos alarmes que ocorreram no passado, ver exemplo na figura 7.




Figura - Página do histórico dos alarmes

**V. Protocolos Utilizados**

**V.I Comunicação da Estação para Base e Servidor**

Na comunicação da Estação de Base para Servidor envia-se BASE no início do pedido de maneira a que o servidor consiga perceber o remetente do pedido, este deve ser precedido de NOTIFICATION ou REQSETS consoante o pedido.

Após um NOTIFICATION surge dois campos com o ID do nó e o ID da PAN.

Depois de um REQSETS deve aparecer o ID da PAN.

**V.II Comunicação do Android para Servidor**

Na comunicação do Android para Servidor envia-se ANDROID no início do pedido de maneira a que o servidor consiga perceber o remetente do pedido, este deve ser precedido de LOGIN, REGISTER, MODIFY, RETRIEVE ou NOTIFICATION consoante o pedido que o Android desejar.

A seguir a um LOGIN deve ser apresentado dois campos com o e-mail e a password do utilizador.

Após um REGISTER deve surgir quatro campos correspondentes ao nome e e-mail do utilizador, ID e serial key da PAN.

Depois do MODIFY aparece quatro campos com o ID da PAN (idPAN), o parâmetro que se pretende alterar (Parameter), o valor que se pretende colocar (Value) e o nó (idNode).

Posteriormente a um RETRIEVE surge o ID da PAN.

Em seguida a um NOTIFICATION aparece um campo com o e-mail do utilizador.

**V.III Comunicação do Servidor para Estação de Base**

**V.IV Comunicação do Servidor para Android**

Na comunicação do servidor para o Android envia-se um OK ou um NOK.

**VI. Configuração para envio do e-mail**